 Версия 3.08
 ------------------------ |
  (28.03.19г.)
 1. Включена поддержка процессорного модуля CP59.19
  (30.05.19г.)
 2. Устранена ошибка перемещения катушки вверх внутри цепи.
 3. Устранена проблема удлинения цепи не всегда с первого раза.
  (12.05.19г.)
 4. Поддежка контроля цепи датчика в К120.32-14
  (14.11.19г.)
 6. Включена поддержка контроллеров серии К130


 Версия 3.07 
  ------------------------
     (15.02.18г.)
 1. Форма вызова пользовательских подпрограмм расширена до 30-ти параметров
 2. В интерфейс конфигурации АЦП добавлен чек-бокс включения контроля обрывов термопреобразователей 

Версия 3.06
  ------------------------
      (28.11.2018г.)
  1. Устранена проблема дискретного входа 03 в блоке MК120.32-04
  2. Поддержка блока MК120.32-06
  2а. В сборке инсталлятора от 10.12.18г. поддержка  MК121.32-06
   

Версия 3.05
  ------------------------
      (12.09.2018г.)
  1. Устранеа проблема версии 3.04 - Размножение описаний переменных в файле экспорта при экспорте словаря 
      (14.09.2018г.)
  2. Устранеа проблема версии 3.04 - неоткрывающегося проекта при двойном щелчке на проекте (в файловой системе
     т.е. через ассоциации Windows)
       (17.09.2018г.)
  3. Устранеа проблема версии 3.04 - сбивающаяся всплывающая подсказка на кнопке принтера, после открытия секции.     


 Версия 3.04
  ------------------------
     (8.08.2018г.)
 1. Устранеа проблема зависания при сохранении версии 3.03

 Версия 3.03
  ------------------------
     (15.05.2018г.)
  1. Поддержка печати на больших форматах с произвольной ориентацией
  2. В LD- секции добавлен механизм закладок (для более удобной навигации)
  3. В окне "Инструменты цепей" отображается общее количество цепей в секции
  4. Исправлена ошибка Экспорта\Импорта словарей
     (6.06.2018г.)
  5. Добавлен инструмент "Структурный навигатор" (окно "Навигатор")
  6  При выходе из режима "Схема" в режим "Дерево", дерево не распахивается полностью, 
     а рапахивается только в точке той секции с которой ушли из редактора секции.
  7. При переключении закладок редактора структуры (дерева) производится удерживание секции
     выделенной на одной закладке, на всех других закладках.
  8. На кнопках панели "горячих" секций кроме имени секции отображаются ее сегмент и блок
  9. При наведении мышкой на имени секции на панели горячих секций возникает всплывающая
      подсказка с комментарием к секции
      (22.06.2018г.)
  10. В поставку включена библиотечная подпрограмма управления шаговым двигателем, которая
      при создании нового проекта может быть добавлена в проект.


  Версия 3.02
  ------------------------
  (15.03.2018г.)
  1. В конфигурации модуля СР52.17 открыта конфигурация количества стоп-бит


  Версия 3.01
  ------------------------
  (6.03.2018г.)
  1. Устранен эффект размножения меню “Редактировать”


  Версия 3.0
  ------------------------
  (8.02.2018г.)

1. Разработана на платформе Windows 7
2. Подсистема защиты переведена на ключи Sentinel.
3. Из инсталляции исключены утилиты Setting и function
4. Добавлена подержка процессора СР59.18 и блоков МК120.32-14(15,20,21,22,23) 
5. В конфигураторы аналоговых каналов добавлена сводная таблица настроек по всем каналам модуля.
6. Внедрена поддержка программно конфигурируемых АЦП в каркасах расширения.
7. Эмулятор не требует ключа.
8. Эмулятор подходит для всех процессоров.


  Версия 2.71
  ------------------------
  ( 4.11.2016г.)
1. Добавлена поддержка расширенных диапазонов конфигурированимя модулей АЦП
2. 08.02.17г. Устранена ошибка использования именованной константы в качестве уставки таймера в LD


  Версия 2.7
  ------------------------
  ( 2.09.2016г.)
 1. Добавлена поддержка символов градуса и стрелок вниз и вверх для панели K921
 2. Реализована функция задания значений переменнымв режиме анемации LD-секций без окна динамики переменных (со схемы)
 3. На панель инструментов добавлены кнопки выхзова словарей (для LD-Секций)
 4. Исправлены ошибки 1,2,3 версии 2.69


  Версия 2.69
  ------------------------
  ( 22.06.2016г.)
 1. В компилятор ST добавлена поддержка функций записи по адресу ( xxx_To_Addr ) знаковых типов
 2. Добавлена поддержка блоков K120.32-06

 Обнаруженные ошибки :
 1) Ошибка редактора LD-секции, возникающая после удаления группы цепей где начало группы ужодит за верхнюю часть рабочей области экрана
    и последующей попытки добавить новую цепь.
 2) Ошибка редактора глобального словаря возникающая после изменения в конфигурации типа блока K120 при уже сформированном словаре и последующей
    попыткой редактировать входы/выходы.
 3) В редакторах счетчиков и таймеров не высвечиваются комментарии к соответствующим идентификаторам из словаря, в момент открытия окон редактора
    и сразу после выборки идентификатора из словаря.


  Версия 2.68
  ------------------------
  ( 1.06.2016г.)
 1. Исправлена ошибка поиска идентификатороов в ST- секциях в окне перекрестных ссылок

  Версия 2.67
  ------------------------
  ( 25.05.2016г.)
 1. В редакторе ST на пенель инструментов добавлены кнопки вызова словарей
 2. В окно перекрестных ссылок добавлены опции "Только где формируется (S)" и "Только где формируется (R)"
 3. В редакторах словарей тип добавляемого объекта, по умолчанию устанавливается в соответствии с фильтром по типу.
 4. Включена поддержка длинных сожраняемых зон для К120 блочной архитектуры.

  Версия 2.66
  ------------------------
  ( 10.05.2016г.)
 1. Исправлено отображение типов блоков K120 модификаций от 32 до 46
 2. Поддержка блоков МК120.32-32.1Т и МК120.64-32.1Т


  Версия 2.65
  ------------------------
  ( 22.04.2016г.)
 1. В языки добавлен механизм совмещения адресов переменных
 2. Поддержка механизма отключения каналов в аналговых модулях СР31.06(07,08,09,10)


  Версия 2.64
  ------------------------
  ( 30.03.2016г.)
 1. Доработка исправления ошибки №1 версии 2.63


  Версия 2.63
  ------------------------
  ( 18.03.2016г.)
 1. Устранена ошибка обработки параметров функции при неполноте параметров в базе данных. (Проявлялось на DgnCP31)


  Версия 2.62
  ------------------------
  ( 28.01.2016г.)
 1. Улучшена конфигурация модулей CP31.06 и CP31.10



  Версия 2.61 ( 26.12.2015г.)
 ------------------------
  
 1. Реализовано поддержка процессора СP59.18
 2. Первая версия от которой произошло разделение по регионам
 3. Устранены не поддерживаемые типы сигналов в К120.32-16
 

  Версия 2.6 ( 6.08.2015г.)
 ------------------------
  
 1. Реализовано редактирование цепей в общем экране секции
 2. Если вызов окна перекрестных ссылок осуществляется из ввсплывающего меню редактора LD-секции, то окно оказывается
    заполеным именем переменной связанной с контактом который выделен в данный момент.
 3. Реализована доддержка модулей CP31.06(07,08,09, 10)



  Версия 2.55
 ------------------------
 1. ( 12.01.2015г.)
    Исправлена ошибка в компиляторе ST. При обработке ошибки 83 (Ошибка чтения очереди формальных параметров) выскакивало отладочное сообщение.
 2. ( 15.01.2015г.)
    Исправлена ошибка в компиляторе ST. Блочный коментарий типа { } не работал если начинался с первой позиции строки.
 3. ( 20.04.2015г.)
    Добавлена опция разрешения удаленного управления ПЛК при положении ключа в работе
 4. ( 30.04.2015г.)
    Реализована прокрутка цепей от колеса мыши в редакторе LD - секции. При этом утрачена возможность прокрутки от клеса внури редактора цепи.
 5. ( 22.06.2015г.)
    Включена поддержка модулей СР31.06 (07,08,09,10)



  Версия 2.54
 ------------------------
 1. ( 30.10.2014г.)
    В конфигурацию добавлена поддежка двухканальной резервированной системы безоапасного управления
 2. В компилятор ST добавлена поддержка двоичных, восьмеричных и шестнадцатиричных констант.
 3. ( 4.12.2014г.)
    Включена поддержка блока К120.32-17

  Версия 2.53
 ------------------------
 1. ( 5.08.2014г.)
  Добавлена поддержка блока К120.32-16


 Версия 2.52
 ------------------------
 1. (21.07.2014г.)
  Добавлена поддержка блока К120.32-14


 Версия 2.51
 ------------------------
 1. (3.06.2014г.)
    Усовершенствован модуль нормализации проекта (Удаляются цепи и секции с пустыми именами секций)

 
 Версия 2.5
 ------------------------
 1. (14.11.2013г.)
    Добавлен модуль конфигуратор АЦП и ЦАП блока К120.32-10
 2. (15.12.2013г.)
    В модуль конфигуратор АЦП и ЦАП блока К120.32-10 добавлена "птичка" "заморозки" выходов ЦАПа
 3. (8.04.2014г.)
    В состав встроенных функций добавлены функции реализующие ModBus/TCP - клиент.

 Версия 2.49
 ------------------------
 1. (7.10.2013г.)
    Установлены кнопки вызова окна динамики переменных и перекрестных ссылок на панель инструментов
 2. Подключен вызов локального словаря из редактора цепи
 3. Увеличены поля поиска в словарях
 4. Выводится краткое описание встроенных функций и пользовательских подпрограмм в редакторе катушек

 5. (26.06.2013г.)
    Устранена ошибка №1 версии 2.48
 6. Включена поддержка мастером конфигурации K110 контоллеров до 30-го исполнения.


 Версия 2.48
 ------------------------
 1. (30.05.2013г.)
    Увеличина скорость компиляции
    (Усовершенствован механизм распределения автоматич. переменных в памяти, за счет ускорения поиска свободного адреса,
     при наличии "островков" занятости от ручного выделения. Эффект заметен при наличии в проекте автоматич.распределяемых
     массивов большого размера.)

 Обнаруженные ошибки :
 1) Ошибка при работе с окном перекрестных ссылок (если после поиска в глобальном словаре заказать поиск в локальном)


 Версия 2.47
 ------------------------
 1. (18.05.2013г.)
    Изменен порядок формирования кодов БЦС в Cod-файле. Теперь формирование кодов производится в строго алфавитном порядке.
    Имеет значение для проектов, в которых БЦС-ы описаны посредством нескольких идентификаторов.


 Версия 2.46
 ------------------------
 (13.11.2012г.)

 1. Включена поддержка эмулятора ПЛК и сам эмулятор включен в комплект поставки

 Версия 2.45
 ------------------------
 (02.11.2012г.)

 1. Поддержка блочной идеологии K120 ( Блоки K120.32, K120.64 )

 2. Реализована Фильтрация модулей ввода/вывода в зависимости от типа процессора

 3. Реализована Фильтрация встроенных функций в зависимости от категории

 4. Разрешено исплользование команд ЧБС\ЗБС ЗБМ\ЧБМ с дискретными операндами
    (необходимость этого возникла при адаптировании проектов построенных декомпилятором для КМС...
    для работы на стандартных процессорах констар)


 Версия 2.44 sp 2
 ------------------------
   (19.07.2012г.)

1. В комплект поставки включен Транслятор K752v2.2 с исправленной ошибкой добавления цепи открытия сегмента обмена.
   ( Потеря первой значащей цепи )




 Версия 2.44 sp 1
 ------------------------
   (15.06.2012г.)

 1. В комплект поставки включен Транслятор K752v2.1 с исправленной эмуляцией файловых операций




 Версия 2.44
 ------------------------
 1. (16.03.2012г.)
    Включена подержка новой системы маркировки блоков K120

 2. Включена поддержка (бесплатно) KMC59.15

 3. В комплект поставки включен Транслятор K752v2.0

 4. В К748 и утилитах,при автоматическом поиске контроллера, перебор портов расширен до COM9

 5.  В комплект поставки включена утилита "SaveTD.exe" версии 2.5 с новыми функциями:
     а) функция восстановления защищаемой зоны ТД ПЛК МБ57(МикроДАТ) из файла образа ПЗУ ;
     б) Работа по сети Ethernet

Обнаруженные ошибки :

 1. В Транслеторе K752v2.0 неверная эмуляция файловых операций 
 


 Версия 2.43
 ------------------------
 1. (6.10.2011г.)
    В программе конфигураторе связного модуля CP52.17 введен механизм отслеживания числа каналов.
    В базу модулей добавлен модуль CP52.17-2 (двух канальный)

 2. Сделано формирование CRC - базиса в паспортах новой структуры (структуры 303-го)

 3. (31.10.2011г.)
    Исправлена ошибка экспорта словаря с ST-шными типами перменных.

 Версия 2.42
 ------------------------
 1. (6.09.2011г.)
    В вызове подпрограммы пользователя из языка LD разрешено для входных пареметров
    ипользовать именованые константы.

 Версия 2.41
 ------------------------
 1. (11.08.2011г.)
    В паспортах структыры К300 ( 59.12 ядро версии 21 и выше, 59.16 ядро версии 3 и выше), включена поддержка
    системы горячего резервирования в полном объеме.

 Версия 2.4
 ------------------------
1. (26.05.2011г.)
    Включена поддержка модуля связи СР52.17, который конфигурируется из проекта, для процессоров 59.12/15 и 59.16/17.   

 Версия 2.39
 ------------------------
 1. (24.02.2011г.)
    Включена поддержка прцессорв K120

 2. (30.03.2011г.)
    Исправлена ошибка окна динамики переменных - при задании значения по кнопке "задать" задавался последний элемент видимой части списка.
 3. Снято ограничение на номер регистра в функциях ЧТРм ЗПРм
 4. В список модулей добавлены K123 и K125 (позиционеры)

 Версия 2.38
 ------------------------
 1. Адаптирована для работы под Windows-7


 Версия 2.37
 ------------------------
 1. Устранены ошибки 1,2 версии 2.36
 2. Добавлен режим экспорта словаря в формат окна динамики
 3. Снято ограничение на количество элементов в окне динамики, период обновления последнего
    в меньшей степени зависит от числа элементов.

 Версия 2.36
 ------------------------
 1. Поддержка ключей защиты нового типа (Ключ + Flash-Диск), старый тип (Sintenel) тоже поддерживается
 2. Устранены недоделки связанные с переходом на новую (совмещенную) маркировку процессорных модулей (режим загрузки кода)

 Обнаруженные ошибки :
 1) Ошибка в мастере K110. При добавлении аналоговых входов/выходов в словарь, не формировалось поле размерности,
    что приводило к невозможности дальнейшего редактирования переменной "руками".
 2) Не корректная отработка команды "Очистка РП" (с отдельной позиции меню) на процессорах 59.12/15


 Версия 2.35
 ------------------------
 1. В систему добавлен мастер-конфигуратор ПЛК серии K110
 2. (21.04.2010 г.) Устранена проблема открытия проектов с атрибутом "только чтение"
 3. (29.04.2010 г.) В редактор LD-секции добавлены функции Отмены и Повтора операций редактирования, на 7 шагов 

Версия 2.34
------------------------
1.Включена поддержка процессорного модуля СР59.17 (внедрена концепция единого (5912/15 и 5916/17) модуля )

Версия 2.33
------------------------
1. Доработки в конфигурировании HSB-системы
2. Первая версия для многоядерных процессоров
3. В набор модулей добавлен виртуальный модуль  "K120D32"

Версия 2.30
------------------------
1.Включена поддержка системной константы "_Sys485conf"
2.Диапазон адресов импортируемых переменных расширен до значения 65535

Версия 2.29
------------------------
1.Включена поддержка процессорного модуля СР59.16
2.В набор сетевых функций включена функция установки\сброса дискретного выхода (ModBus F05)
2.Во все допустимые ModBus-функции включена поддержка широковещательной передачи.

Версия 2.28
------------------------
1.Введена поддержка сервисного протокола по сетям Ethernet.
2.Для процессоров на базе архитектуры ARM7 расширена максимально допустимая зона сохраняемой памяти до 300000 слов.
2.Приняты меры по повышению устойчивости программы в случаях "засыпания" ПЭВМ.
3.Устранена ошибка 1 версии 2.27
 

Версия 2.27
------------------------
Введены функции печати рабочей программы, словарей и конфигурации.

Обнаруженные ошибки :
1) Ошибка в компиляторе языка "ST".  Может проявиться в многоязычных программах в редких случаях, приводит к ситуации “Не выровненный стек”  и останову ПЛК.  Это критическая ошибка! Рекомендуется обязательное обновление K748 до версии 2.28

Версия 2.26
------------------------
Введена функция загрузки рабочей программы на фоне исполнения текущей РП в СР59.05 ("горячая" загрузка), для ее работы требуется ядро СР59.05 версии не ниже 253.

Версия 2.25
------------------------
Включена поддержка модуля КС59.05. Добавлены всплывающие подсказки на ряд кнопок редактирования. Устранены ошибки 1 и 2 версии 2.24.

Версия 2.24
------------------------
1.Включена поддержка модуля СР36.02 (управление шаговым двигателем). 
2. Устранены ошибки 1 и 2 версии 2.23

Обнаруженные ошибки :
1) Ошибка обработки блока конца текста в сервисном протоколе, что может приводить к сбою связи при определенном значении передаваемых данных (когда данные  совпадают с кодом коца текста).
2) В ST-секциях, если обнаружились ошибки при компиляции, то после их исправления и попытке перейти из окна ошибок на любую ошибку все редактирование отменяется, т.е. восстанавливается весь старый текст с ошибками.


Версия 2.23
------------------------
Включена поддержка контролеров серии 300 ( Модули группы КС ). Обслуживание базовых блоков ПЛК K110  возможно без аппаратнго ключа. В базу модулей добавлен СР35.27.

Обнаруженные ошибки :
1) Ошибка в процедуре импорта секции. Возникает в случае конфликта адресов вещественных переменных с фиксированным адресом.
2) Ошибка в редакторе языка LD.  Редактор допускал пустое значение индекса в камадах пересылки.


Версия 2.22
------------------------
Перекомпилирована для работы под WinXP. Поддержка ПЛК K110. Встроенный текстовый редактор языка ST. В языке ST открыты комментарии трех типов. В процедуру нормализации добавлена подпрограмма коррекции структуры комментариев.

===================

Версия 2.20С9
----------------------
1. Устранена ошибка N1 версии 2.20С6. Включена поддержка конфигурации процессоров 59.12, Доработан распределитель памяти для корректной работы с данными длиной 1 байт в проц. 59.12. Доработана генерация кода контроля индекса массива под особенности 59.15. 

Версия 2.20С6
----------------------
1. Устранена ошибка распределения памяти проявляющася на процессоре 59.12. На сушествующих (по состоянию на 14.12.2007 г.) ядрах 59.05 (последнее 251 и 311_HSB) ошибка проявиться не может, но есть опасность проявения на будущих версиях (в случае смещения начала ТД).
2. (в версии от 17.12.07)Изменена формулировка ошибки HSB-системы, вместо "Недопустимое состояние HSB-системы" звучит "Отключен контроль ПВЦ".

Обнаруженные ошибки :
1) Ошибка в компиляторе "ST" При формировании кода для оператора "FOR" может проявиться при отрицатетельных параметрах "BY" .
 

Версия 2.20С5
----------------------
Введена прямая поддержка процессора 59.08. В набор встроенных функций добавлены функции обеспечивающие работу по ModBus функиями 1,2,4 (Для их работы требуется ядро версии не ниже 251).

Версия 2.20С4
----------------------
Словари открываются в том состоянии в котором их покинули последний раз. В меню "предпочтения" добавлена возможность ручного выбора COM-порта.

Версия 2.20С3
----------------------
Исправлена ошибка  №1  версии  2.20С2, в инсталляцию от 11.09.2007г. в базу модулей добавлен модуль CP31.02 ( системным обменом неподдерживаемый )

Версия 2.20С2
----------------------
 В утилиту "OsLoad.exe"  добавлена поддержка командной строки.
Исправлены ошибки  1 и 2 версии  2.20b9.

Обнаруженные ошибки :
1) Ошибка в компиляторе "ST" отсутствие нормализации результата работы встроенных функций возвращающих данные разрядностью менее 32. Может проявиться как неверное вычисление выражений содержащих обращения к подобным функциям. (Только в языке "ST").


Версия 2.20b9
----------------------
 Усовершенствована процедура нормализации проекта (добавление поддержки блоков с высокими номерами )
 
Обнаруженные ошибки :
1) Ошибка в компиляторе ST  (обработка вызова подпрограмм пользователя написанных на ST) Возникает ошибка "Не могу восстановить секцию <..имя..>".
2) Ошибка в компиляторе ST  (обработка формальных параметров  подпрограммы пользователя) В случае если параметр единственный и выходной - он работает как входной.


Версия 2.20b7
----------------------
Исправлена ошибка №1 версии  2.20b6, изменено ограничение на размер сохраняемой памяти (было 64 КБ стало 32) в связи с выпуском нового ядра для процессора 5905 ( ядро 249).  Начиная с ядра 249 необходимо применять настоящую версию (или выше)

Версия 2.20b6
----------------------
Добавлена поддержка процессорных модулей на базе ARM7 и системы горячего резервирования,  для использования последнего необходимо, чтобы ядро ПЛК было версии начинающиеся с тройки (3.00 ,3.01 и тд.)
- -
Обнаруженные ошибки :
1) Ошибка в подсистеме управления доступом к процессорному модулю. Может проявиться в не узнавании правильного пароля наложенного на процессор. 


Версия 2.2
-------------
Выпущена на замену версиям 2.16 и 2.17 (2.17 офиц. не выпускалась) 2.18, 2.19, 2.191, 2.192, 2.193 и 2.194
В ней исправлена ошибка № 1 версии 2.194
Ввиду большой серьезности ошибки рекомендуется отозвать из эксплуатации все предыдущие версии K748.

Реализована поддержка языка "ST", для использования последнего необходимо, чтобы ядро ПЛК было версии не ниже 24500 (рекомендуется 246).




Версия 2.194
-------------
Выпущена на замену версиям 2.16 и 2.17 (2.17 офиц. не выпускалась) 2.18, 2.19, 2.191, 2.192 и 2.193
В ней исправлены ошибки №№ 1..4 версии 2.193

Обнаруженные ошибки :
1. Ошибка в компиляторах 5902 и 5910 (оптимизация скобок) в сложных цепях, содержащих вложенные параллельно последовательные структуры возможна неэквивалентная генерация кода.
Критическая ошибка !!! 


Версия 2.193
-------------
Выпущена на замену версиям 2.16 и 2.17 (2.17 офиц. не выпускалась) 2.18, 2.19, 2.191 и 2.192
В ней исправлена  ошибка №1 версии 2.192

Обнаруженные ошибки:
1. Некорректно исполняется сервисная функция снятия фиксированных адресов с глобальных переменных. Это может приводить к критическим отказам.

2. Ошибка обработки переменных с фиксированными адресами  при импорте секций.
   (Ошибка может блокировать операцию импорта с выдачей сообщений об ошибке)

3. Ошибка обработки имен переменных в цепях большого размера при импорте секций.
   (Ошибка может привести к формированию искаженных цепей с выдачей сообщений об ошибке)

4. Ошибка отображения подробностей диагностики ошибок сетевой диагностики. (При больших номерах посадочных мест связных модулей в начале текста печатается много пустых строк, что вынуждает пользователя делать лишнюю прокрутку окна. Ошибка некритическая.)  


Версия 2.192
-------------
Выпущена на замену версиям 2.16 и 2.17 (2.17 офиц. не выпускалась) 2.18,2.19 и 2.191
В ней исправлена  ошибка №1 версии 2.191 

Обнаруженные ошибки:
1. Неверно обрабатывается вещественный параметр константа при передаче его в подпрограмму
   (Критическая ошибка ! может приводить к останову процессора с генерацией "GP").

Версия 2.191
-------------
Выпущена на замену версиям 2.16 и 2.17 (2.17 офиц. не выпускалась) 2.18 и 2.19
В ней исправлена  ошибка №1 версии 2.19
 
Обнаруженные ошибки:
1.Ошибка анализа версии файловой системы при вычитывании проекта из ПЛК, это недает возможности прочитать проект из контроллера загруженного в последний версией 2.18 и выше.
(Критическая для данной функции ошибка! Ошибка лишает возможности вычитывать проект из ПЛК, но не мешат нормальному хранению проекта в контроллере. Т.е. при использовании САПР версии 2.192 и выше загруженный любой версией проект будет прочитан)


Версия 2.19
-------------
Выпущена на замену версиям 2.16 и 2.17 (2.17 офиц. не выпускалась) и 2.18
В ней исправлена  ошибка №1 версии 2.18 и сняты ограничения на работу с комбинированными модулями (ввод+вывод) на уровне конфигурации и словаря.

Обнаруженные ошибки:
1.Ошибка анализа версии файловой системы при импорте секции, это недает возможности сделать импорт секций экспортированных из версией 2.18 и выше.

Версия 2.18
-------------
Выпущена на замену версиям 2.16 и 2.17 (2.17 офиц. не выпускалась)
В ней реализованы средства защиты секций и ПЛК от несанкционированного доступа,поддержка системы горячего резервирования. Исправлена  ошибка №1 версии 2.16.

Обнаруженные ошибки:
 1. Не верное распределение памяти при работе с комбинированными модулями (ввод+вывод). Критическая ошибка. 

Версия 2.16
-------------
Выпущена на замену версии 2.15
В ней реализованы средства поддержки Ethernet , в комплек поставки влючены утилиты "SaveTD" и "TCP_Adminstr". Исправлена  ошибка №1 версии 2.15.

Обнаруженные ошибки:
 1. При выполнении сервисной функции глобального словаря "снятие фиксированных адресов со всех переменных" возможно неправильное отнесение части переменных к сохроняемой зоне т.к. верхняя граница сохраняемой  зоны в этом месте вычислялась не правильно. (ошибка некритическая, но неприятностей наделать может....)
 

Версия 2.15
-------------
Выпущена на замену версии 2.1
В ней устранены ошибки версии 2.1. Исправлена ошибка в компиляторе в обработке способа  задания длины массива. При импорте переменных отсутствовал контроль имени на наличие символа подчеркивания. При экспорте словаря указывались размерности у счетчиков и таймеров.

Обнаруженные ошибки:
 1. Возможны случаи когда окно динамики переменных не позволяет изменять значение переменной, как будто это константа.(ошибка некритическая - просто неудобство)

Версия 2.1
-------------
Четвертая, выпущенная за пределы "Констар" версия для 5905_pm (защищенного режима процессора). 
В ней устранены ошибки №№ 1-6 версии Версии 2.0. Усовершенствован компилятор - теперь возможно передавать в подпрограммы массивы размерность которых не совпадает с размерностью формального параметра, т.е. одна подпрограмма может обрабатывать массивы разной длины.

Обнаруженные ошибки:
 1. Если в редакторе катушек на закладках встроенных функций и(или) подпрограмм  в поле имени функции (подпрограммы) вручную ввести имя существующей функции (подпрограммы) но отличающееся от имеющейся в базе регистром символов, то возникают ошибки отображения и (или) компиляции. (Критическая ошибка)
 2. Приводящее в заблуждение пользователя сообщение компилятора в случае наличия ошибки в команде "FILL". (ошибка некритическая - просто неудобство) 


Версия 2.0
-------------
 Третья выпущенная за пределы "Констар" версия для 5905_pm (защищенного режима процессора). 
Передана в Киев (Поездка Чуновец М.И.,Порывай А.П. 2.02.2006 г.) для ознакомления с продукцией АО-"Констар". 
В ней устранены ошибка №1 версии Версии 2.0_e5, ошибки и опечатки внешнего интерфейса, вложен новый пример проекта.

Обнаруженные ошибки:
 1. Не всегда коррекно анимируется состояние сегмента с номером больше 7, из за неполной инициализации вектора прошлого состояния сегмента. (Критическая ошибка).
 2. Не перестраивается вспомогательный Файл исполнителей при проведении проц. импорта секции, а перестраивается только при открытии проекта. (ошибка некритическая - просто неудобство)
 3. Не перестраивается вспомогательный Файл категорий при изменении категории секции, а перестраивается только при открытии проекта (ошибка некритическая - просто неудобство)
 4. Иногда после выполнения операции копирования предварительно импортированной секции компилятор обнаруживает в секции "чужие" переменные. (ошибка некритическая - просто неудобство) 
5. При редактировании блоков сравнения происходит неверное определение разрядности идентификатора, если перед этим выполнялась некоторая операция над вещественным операндом.
 6. Нарушается внутренняя структура цепи при операциях преобразования цепи в таймер и последующего редактирования.

Версия 2.0_e5
-------------
 Вторая выпущенная за пределы "Констар" версия для 5905_pm (защищенного режима процессора). 
Передана в Мариуполь для ознакомления и обучения процессору 5905. 
В ней устранены ошибки версии Версия 2.0_b, реализованы вспомогательные сервисы на вспом. закладках дерева.

Обнаруженные ошибки:
 1. Не выдерживается порядок копирования отмеченных секций в буфере при выполнении операции группового удаления секции (ошибка не критическая - просто неудобство)


Версия 2.0_b
-------------
 Первая выпущенная за пределы "Констар" версия для 5905_pm (защищенного режима процессора). 
Впервые внедрена на нагревательной печи в ДМК (Днепродзержинский металлургический комбинат). В 
ней реализованы все основные функции редактирования и отладки кроме команд сдвига по МЭК, 
подсистемы документирования и ряда вспомогательных сервисов на вспом. закладках дерева.
 
 Обнаруженные ошибки:
 1. При задании в редакторе команды ПБЛ - новый блок формируется всегда в нулевом сегменте не 
зависимо от сегмента в котором эта команда выдается.
 2. Если в ПП использовалась команда ПБЛ после ВПП - компилятор указывает на ошибку "переход на 
несуществующий блок" при явно существующем блоке.
 3. При выполнении импорта предварительно экспортированной подпрограммы в новый (иной) проект 
не корректно обрабатываются глобальные идентификаторы (они не могли отобразиться на схеме).
 4. Не всегда правильно формируется смещение адреса элементов массивов заданных с фиксированным адресом в окне динамики переменных.
 5. Некоторые 16-ти символьные имена секций смещаются по вертикали в панели горячих секций.




